**附件3：投标报价表**

**混凝土预制块报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资  名称 | 规格  型号 | 技术标准 | 质量  等级 | 计量单位 | 暂定数量（块） | 不含税单价（限价） | 不含税投标单价（其中税率 %） | 投标含税  总价 |
| 1 | C30砼预制块 | **13cm厚30cm\*30cm** | 符合DB32/T2334.2-2013中第8.3预制混凝土相关规定 | 合格 | 块 | 60000 | 30.5 |  |  |
| 2 | C30砼预制块 | **20cm厚30cm\*30cm** | 符合DB32/T2334.2-2013中第8.3预制混凝土相关规定 | 合格 | 块 | 60000 | 31.5 |  |  |

付款方式：根据项目部需求计划表进行预制订购，乙方将预制块送至施工现场后，甲方进行材料检测送检，检测合格和结算完成后，乙方提供等额增值税专用发票、质量证明书、质量终身制承诺书等资料齐全后，甲方在7个工作日内办理材料款汇款手续并汇入乙方合同确定的账户内。

说明：1、尽量提供13%税率的增值税专票，不同税率比较不含税价。材料发票为一票制(发票为增值税专用发票)，材料发票中含有与采购发生的一切费用（材料费、运输费、卸车费、税金、管理费、利润等）。

2、C30空心预制块设计壁厚为4CM，实际施工时破损大，现要求壁厚为6CM。

投标单位：

法定代表人（或委托代理人）：

日期： 年 月 日